IEEE P802.11
Wireless LANs

|  |
| --- |
| Short SSW Example |
| Date: 2017-09-08 |
| Author(s): |
| Name | Affiliation | Address | Phone | email |
| Assaf Kasher | Qualcomm |  |  | akasher@qti.qualcomm.com |
| Alecsander Eitan | Qualcomm |  |  | eitana@qti.qualcomm.com |
| Solomon Trainin | Qualcomm |  |  | strainin@qti.qualcomm.com |
| Amichai Sanderovich | Qualcomm |  |  | amichais@qti.qualcomm.com |
| Hiroyuki Motozuka | Panasonic |  |  | motozuka.hiroyuki@jp.panasonic.com |
| Gaius Wee | Panasonic |  |  | yaohuang.wee@sg.panasonic.com |

Abstract

This document proposes text for an example of short SSW encoding.

***TGay Editor: Add the following to section 30.9.1:***

* + - 1. Short SSW packet example

BSSID = 0B-25-4D-00-B8-6A

Scrambler Initialization Field = 1

Packet Type= 0

Direction = 0

Addressing Mode = 0

Source AID = 0x15

Destination AID = 1

CDOWN = 0x3F

RF Chain ID = 0

Short Scrambled BSSID = 0x02D

Unassociated = 0

FCS = 0x6

Short SSW packet (LSB to MSB)

00001111 00001000 00001111 11000000 01011010 00000110